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Domy Komárov, Dolní Roveň
SEZNAM STANDARDŮ
Rozměry, počty jednotlivých prvků a kusy zařizovacích předmětů odpovídá předané projektové dokumentaci s následujícím upřesněním: 
Charakteristika standardů

	Základy 
	Základové pasy šířky 50 cm do hloubky 100 cm, I.stupeň výšky 50 cm monolitický pas z betonu C16/20, II.stupeň pasů výšky 50 cm z betonových tvárnic ZB 30 tl.30 cm, beton C 16/20. Základová deska tl. 12 cm vyztužená KARI sítí, beton C 16/20. Po odvodu základových pasů tepelně izolační desky z XPS tl. 10 cm s ochrannou nopovou folií.

	Izolace podlahy v prvním nadzemním podlaží (1 NP)
	Vododrovná hydroizolace z živičného pásu např. GLASTEK 40 Special s přesahy min. 100 mm, tl. 4 mm. Před aplikací proveden penetrační asfaltový nátěr podkladního betonu lakem ALP.

	Zdivo, příčky
	Obvodové zdivo a vnitřní nosné zdivo z přesných keramických tvárnic HELUZ Plus, tloušťky 25 cm, příčky cihelné zdivo HELUZ tloušťky 11,5 cm.                                          

	Stropní  konstrukce,
 schodiště
	Strop nad 1.NP: ze stropních železobetonových předpjatých panelů SPIROLL tl. 250 mm, v místech zatížení krovu a výměn provedeno zesílení ocelovými válcovanými profily, schodiště železobetonové jednokřídlé

	Zastřešení
	Sedlová střecha, krov z dřevěných prvků, celková tepelná izolace podkroví v celkové tloušťce 360 mm, z desek např. ISOVER Unirol Profi.

	Střešní krytina – šikmá střecha
	Tašková betonová krytina BRAMAC Classic – barva břidlicová 

	Střešní krytina – plochá střecha - garáž
	Střešní folie PVC FATRAFOL 810 S – barva šedá, nebo obdobný výrobce

	Oplechování, okapy, svody
	Hliníkový polakovaný plech, využity materiály od společností např. PREFA nebo obdobné.

	Omítky vnější
	Kontaktní zateplovací systém – izolant desky EPS 70F tl.20 cm, vrchní probarvená siliková stěrka točená, zrnitost 1,5 mm, odstín bílý. Nad prosklené plochy do izolační vrstvy bude instalován purenitový kastlík pro případné uložení předokenních žaluzií

	Omítky vnitřní
	Omítky stěn i stropů štukové, 2 vrstvy malby bílé (např. HET, PRIMALEX Standart)

	Keramické obklady
	Provedeny v koupelnách do výše 200 cm a na WC do výše 180 cm, z keramických dlaždic do rozměru 60x30 cm v ceně obkladu do 350,- Kč / m2. Vnější rohy zalištovány hliníkovou rohovou lištou


	Podlahy
	Keramická dlažba do rozměru 30x60 cm v ceně dlažby do 400,- Kč /m2, např. Rako Extra 30x60 cm. Alternativně lze provést vynilovou podlahu dle vlastního výběru např. ve spolupráci s Podlahářstvím Holubec,

  https://www.podlahyholubec.com/.

	Okna, dveře na terasu
	Provedení plastové, barva rámu Irish Oak / bílá, skla max. Ug = 0,5, 3 – sklo, tl. 48 mm. Doplněny o vnitřní parapety v provedení lamino s nosem, barva bílá.

	Vchodové dveře do domu
	Plastové se skleněnou výplní, barva rámu Irish Oak / bílá.  

	Vnitřní dveře
	Dřevěné, s dřevěnou obložkovou zárubní. Provedení hladké plné dveře s dekorem dřeva s dřevěnou obložkovou zárubní.  Dodavatel dveří SAPELI typ HARMONIE M83 v ceně 8.400,- Kč, kování v ceně 500,- Kč 

	Elektroinstalace
	Ve všech místnostech kompletní provedení světelných a zásuvkových rozvodů, příprava elektrorozvodů pro kuchyňskou linku (rozvody z kabelů CYKY).pro montáž osvětlení včetně vypínačů.
Rozmístění zásuvek, vypínačů a svítidel dle projektové dokumentace. 

Vypínače a zásuvky typ Tango ABB – bílý odstín.


	Sanita
	Umyvadlo klasické – s otvorem Concept 100 new hranaté 60cm s přepadem 595x480 mm bílá alpin 
Baterie umyvadlová – stojánková páková Concept 100 NEW bez odtok. garnitury chrom
Sifon umyvadlový, mosazný Easy trubkový 5/4",32 mm chrom
Příslušenství k sifonům – Concept výpusť umyv., click/clack kulatý nízký, velká zátka 5/4" chrom
Ventil rohový Schell – Sanland s matkou 3/8"x1/2" chrom
Souprava na upevnění umyvadel – M10x140 mm NY  
Předstěnové systémy modul pro WC Easy modul, systém pro zazdívání – stavební výška 1 m  
Předstěnové systémy ovládací desky Easy ovládací tlačítko bílá
Příslušenství k sanitární keramice – Concept izolační deska pro závěsné WC a bidet bílá
WC závěsné Vitra odpad vodorovný Sento bílá
Sedátko WC Vitra duraplastové s kov. panty Sento soft-close Slim bílá
Vana plastová – klasická Concept 100 170x70x44 cm bílá
Příslušenství k vanám Ideal Standard – nohy   
Sifon vanový – plastový Concept s kulatou zátkou a ovládáním chrom
Baterie vanová – nástěnná páková Concept 100 NEW bez příslušenství 150 mm chrom
Sprcha sprchový set – Concept 100 New vanový set, ruční sprcha, držák, hadice chrom
Vanička litý mramor Easy čtverec EASY EAS0004 (8000393) 900x900x30mm bílá
Příslušenství k vaničkám Easy – EASY sada nožiček ke sprchovým vaničkám bílá
Sifon vaničkový – plastový EASY EASTW001 (S0044) 90mm nerez/plast
Baterie sprchová – nástěnná páková Concept 100 NEW bez příslušenství 150 mm chrom
Sprcha sprchový set – Concept 100 New vanový set, ruční sprcha, držák, hadice chrom
Zástěna sprchová čtverec sklo – Concept 100 NEW, posuvné dveře 2-dílné 900x900x1900 mm stříbrná matná/čiré AP

	Vytápění
	Podlahové vytápění pomocí smyček z jednotlivých rozdělovačů v 1.NP a 2.NP. V koupelnách instalována otopná tělesa (žebříky). 

Radiátor koupelnový – CONCEPT 100 KTKE 450/1860, rovný elektrický 400 W white RAL9016
Příslušenství pro radiátory – Concept VS – vidlice s vypínačem IP20, 16A/250V bílá
Zdroj vytápění tepelné čerpadlo vzduch / voda 7 kW, 2-35 °C, AEROTOP MONO 08.2 M-CR 1Z, TČ vzduch/voda se zásobníkem TV 180 l, monoblok 3f, se stacionárním zásobníkem 180l,REMOCON NET MINI ELCO,wifi modul + podložka antivibrační S40 + sada pro pasivní protimrazovou ochranu TČ ELCO nebo obdobný 

	Hromosvod
	Na domě bude umístěna hromosvodná soustava, včetně provedení výchozí revize.

	Oplocení pozemku
	Hranice pozemku bude oplocena poplastovaným pletivem (odstín zelený) výšky 1,5 m s osazením na poplastované sloupky včetně systémových prvků

	Zpevněné plochy
	Parkovací stání pro osobní vozidla provedena ze zámkové dlažby tl. 8 cm (např. BEST Karo) odstín přírodní šedá, rozměry dle projektové dokumentace.  

Venkovní terasa a vstup do domu provedena ze zámkové dlažby tl. 6 cm (např. BEST Karo) odstín přírodní šedá, rozměry dle projektové dokumentace. 

Dlažba položena do štěrkodrti frakce 4/8, ohraničena záhonovou betonovou obrubou přírodního odstínu

	Terénní úpravy
	Na pozemku bude provedeno rozprostření ornice do původní nivelety terénu s přípravou pro osetí travním semenem.


Seznam případných nadstandardů
Nadstandardy nejsou součástí díla, ale je možné je po dohodě doobjednat.

1. Dodávka a montáž kuchyňské linky. 

2. Dodávka a montáž vestavěného nábytku.
3. Příprava elektro pro FVT a nabíjecí stanici.

4. Dodávka a montáž venkovních žaluzií (mechanický / elektrický pohon).

5. Sadové úpravy.

6. Drobné zahradní prvky (zahradní domek, pergola apod…)
7. Geometrický plán domu včetně vložení na katastr.
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